**安徽工商职业学院2020年自助图书杀菌机设备采购项目**

**询价单**

编号：AHBVC2020005

**报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 自助图书杀菌机 | 尺寸：500-700(宽)\*550-650(长)\*1400-1550 (高) mm；  操作温度：摄氏-10~50度；  工作环境湿度：10%-90%；  电源与功率：220V/50HZ功率不高于220W；  操作室内部空间尺寸：长≥600mm、宽≥510mm、高≥400mm；  单操作间单次最小杀菌册数：3册(多操作间机型)或4册（单操作间机型）；  整机单次最小杀菌册数：4-6册；  杀菌方式：UV-C紫外线；  其他技术参数：  1、机器须满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求。  2、采用紫外线杀菌技术，配备8个(含)或以上紫外线灯管，并搭配天然香精强化杀菌效果。  3、使用对人体无害植物杀菌素，增强杀菌效果，同时可去除图书中的致癌物质二甲苯，氨等异味；机器配备有祛除书异味过滤装置，能祛除书中的霉味等异味。  4、提供气旋式逐翻动书页功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果。  5、采用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒等有害物质。  6、设有高效能集尘过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。  7、操作台上须设有抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度。  8、机器须于每次操作于30秒内完成杀菌作业。  9、能自动统计使用时间与使用次数。  10、具备杀菌作业进度指示灯，可提示杀菌作业的进度；具有紫外线指示灯，可提示紫外线灯管的工作状态。  11、机器可调节杀菌时间，并通过显示屏以图像及数字传达杀菌时间及杀菌状态并提示更换耗材等。供操作人员使用的按键，必须隐藏在上柜体内部，防止读者随意更改消毒时间。  12、杀菌作业不得对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。  13、杀菌过程中使用者打开杀菌室门，必须设有自动安全保护装置立即暂停杀菌。  14、操作界面具备警示器设计，操作完成或发生错误时可自动发出声响提醒使用者。  15、机器须带自动开关机定时功能，能手动设置开关机时间，且通过液晶显示屏显示状态，以提高机器使用寿命，同时能节电及保障用电安全。（非必备）  16、带温湿度显示功能，能监测当前环境的温度和湿度并于液晶显示屏上显示。（非必备）  17、机器须具备≥8寸信息屏(多媒体屏)，可播放机器操作方法及馆内相关资讯。  18、柜体可灵活拆装，若柜体有碰撞或刮花，可以灵活更换柜体外壳部件。  19、具备杀菌机的相关专利。  20、具备工厂必须有原厂授权和质保承诺书。  21、所投产品具有省疾控中心关于大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的检测效果报告，检测标准依据卫生部《消毒技术规范》2002年版。  22、所投产品通过微生物分析检测中心出具的图书中常见的黑曲霉菌等7大细菌或病毒（H1N1流感病毒）的检测合格报告。  23、制造工厂需提供经中国质量认证中心颁发的ISO9001质量体系认证并提供查询网页（CQC)。  24、须提供视频演示文件，内容须包括但不限于：杀菌工位不少于4本书的正在杀菌的工作现场，设定杀菌时间为30S；有清晰的杀菌时间提示。  25、产品外观颜色可选适用于图书馆及其周边的色彩搭配。 | **台** | 2 |
| 综合报价：人民币大写 | | | | |
| **注意事项**：  1.投标人所投产品必须满足或优于招标参数，并具有品牌厂家代理销售、售后服务等原厂授权。  2.控制价：壹拾万元整（¥100000元），报价高于本项目控制价的视为无效。  3.支付方式：安装、调试、施工完成验收合格后支付成交金额的97%，剩余3%自验收合格后至免费质保期满无息支付。  4.本项目为交钥匙项目，如无特殊说明，所有物品必须按照采购人的要求指定地点及标准安装、调试、施工完成。投标报价包含完成本项目所需的一切费用，采购人不接受任何形式的费用变更。  5.售后服务：售后服务从设备终验通过之日起计算。  投标人在设备终验后，必须提供至少叁年的免费上门保修期。在保修期内，提供设备免费保修（设备所需的耗材除外），费用计入投标总价。  所有保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到采购人使用现场维护。由此产生的一切费用均由投标人承担。  在接到报障后4小时服务响应，如不能远程解决问题，维护工程师应在接到报障后12个小时内到现场处理设备出现的故障。  投标人必须提供相应设备操作等方面的培训。包括使用培训、日常清洁维护培训、常见问题排除培训等。  培训方式：集中授课、现场演示和辅助操作。  培训费必须包括交通费、食宿费、教材费、教师费、场地费等相关费用。投标人应将培训费用单列计入总价。  整机保修期及测试报告：整机质保3年，定期检查更换包含杀菌灯管、滤网、香精、保险丝；产品具有省级或以上产品质量检验研究院出具的杀菌测试报告。  6.本报价表打印、填好后请盖章并密封（封口加盖公章），于2020年4月8日下午14：00—14:30交至安徽工商职业学院双凤校区明德楼(行政楼二楼)第2会议室（地址：合肥市双凤经济开发区金宁路北16号）。  7.联系电话：0551-65659240  8.本文件将作为双方签订合同的依据。 | | | | |

供货方名称：

供货方账号：

供货方开户行：

供货方（签章）：

联系人及电话：

年 月 日